Приложение 2

к Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование и готовность к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Челябинска

Критерии оценки состояния защитного сооружения

гражданской обороны при проведении смотра-конкурса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
|  1 | 2 | 3 |
| 1 | При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств: |
| 1) | герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше предусмотренного проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются) | убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| 2) | защитные конструкции (стены, перекрытия) имеются не предусмотренные проектом проёмы | 500 |
| 3) | защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни неисправны (перекос полотна, неисправность затворов, нет уплотнительной резины) | 10 (за каждуюдверь, ставень) |
| 4) | противовзрывные устройства неисправны (установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны) | 10 (за каждое устройство) |
| 5) | неисправны герметические клапаны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый герметический клапан) |
| 6) | маркировка на воротах, дверях, ставнях и других элементах конструкции ЗС ГО отсутствует | 5 (за каждое наименование устройства) |
| 7) | помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| 8) | планово-предупредительный ремонт и(или) техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | При оценке состояния инженерно-технического оборудования: |
| 1) | срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за комплект) |
| 2) | фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| 3) | отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый вид оборудования) |
| 4) | имеют коррозию воздуховоды, трубы, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| 5) | емкости запаса воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| 6) | неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| 7) | неисправность оборудования, предназначенного для жизнеобеспечения в автономном режиме | 200 |
| 8) | отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | 20 (за каждое наименование) |
| 9) | отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и другие)  | 10 (за прибор) |
| 10) | отсутствует телефонная связь и радиосвязь | 50 |
| 3. | При оценке технической и эксплуатационной документации: |
| 1) | в ЗС ГО отсутствуют: |  |
| график приведения ЗС ГО в готовность | 50 |
| паспорт ЗС ГО | 20 |
| журнал содержания и табеля оснащения ЗС ГО | 10 |
| журнал проверки состояния ЗС ГО | 10 |
| правила поведения укрываемого населения | 10 |
| план внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| план защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации населения | 10 |
| инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) |
| 4. | При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию ЗС ГО: |
| 1) | формирования по обслуживанию ЗС ГО созданы с нарушением требований приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.02.2002 № 583 | 100 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2) | личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению ЗС ГО в готовность к приему укрываемого населения | 150 |
| 3) | группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиационно-химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.02.2002 № 583 | 100 |
| 5. | При оценке готовности к заполнению ЗС ГО укрываемого населения: |
| 1) | подходы к ЗС ГО не расчищены, входы загромождены | 100 |
| 2) | ключи к дверям хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях убежища нет надписи с указанием места хранения ключей | 300 |
| 6. | При оценке эффективного использования ЗС ГО для нужд народного хозяйства и обслуживания населения: |
| 1) | ЗС ГО не используется в соответствии с проектным предназначением в народно-хозяйственных целях | 50 |
| 2) | не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС ГО (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещения и тому подобное) | 100 |

Примечание:

1. При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50.

2. Наличие оборудования, предназначенного для жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации).

3. В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.